海东市生态环境保护督察整改任务

销号情况公示表

|  |  |
| --- | --- |
| 整改任务概述 | 巴州生活垃圾填埋场：1、无初设文件及批复；2、未设置标识标牌，未设置监测井；3、未配套作业机械设备，覆土作业不规范；4、部分导气管掩埋，部分泄洪渠堵塞，部分防渗膜破损；5、无渗滤液产生及回灌量记录，无固定渗滤液回灌装置，渗滤液池内私设暗管，渗滤液长期直排外环境；6、台账不健全不规范；7、未履行项目竣工环保验收手续，未开展地下水水质监测。 |
| 整改责任单位 | 民和县住房和城乡建设局、民和县城市管理综合执法局、巴州镇政府 |
| 整改目标 | 全部整改完成。 |
| 整改措施及成效 | 1.缺少资料已收集齐全；2.2021年设置标识牌并设置监测井；3.现已配备机械设备进行作业，与巴州镇对接后按相关规定覆土填埋；4.2020年6月，投资240余万元对该垃圾场土建部分进行了维修，对存在监测井未设置、导气管掩埋、泄洪渠堵塞、防渗膜破裂、无渗滤液回灌装置等问题进行了整改 ;5.渗滤液池现已按规定进行回喷，渗滤液池内私设暗管经查为前期敷设的雨水管，已进行拆除，现已无直排外环境现象；6.环保竣工验收问题正在整改，地下水水质检测已完成整改。 |
| 整改时间 | 2022年9月5日 |
| 社会监督联系人及电话 | 李业基 0972--8522075 |

海东市生态环境保护督察整改任务

销号情况公示表

|  |  |
| --- | --- |
| 整改任务概述 | 古鄯镇生活垃圾填埋场：1、未设置监测井和标识标牌；2、生活垃圾和建筑垃圾混填；3、未配套作业机械设备，无覆土压实作业； 4、部分防渗膜破损严重，部分导气管掩埋，部分泄洪渠损毁堵塞；5、无渗滤液回灌装置，渗滤液去向不明；6、无运营台账；7、未履行项目竣工环保验收手续，未开展自行监测，排污许可证未申领。 |
| 整改责任单位 | 民和县住房和城乡建设局古鄯镇政府 |
| 整改目标 | 全部整改完成 |
| 整改措施及成效 | 1.标识标牌及监测井已按规定完成设立；2.生活垃圾和建筑垃圾已分类，严禁建筑垃圾混入；3.配套设施已配备，覆土压实工作已完成；4.破损防渗膜已修复，导气管掩埋已处理，泄洪渠已疏通；5渗滤液回喷装置运行正常；6.运营台账已完善；7自行检测已完成，排污许可证已申领，环保验收手续正在进行中。 |
| 整改时间 | 2022年12月9日 |
| 社会监督联系人及电话 | 李业基 0972--8522075 |

海东市生态环境保护督察整改任务

销号情况公示表

|  |  |
| --- | --- |
| 整改任务概述 | 核桃庄乡生活垃圾填埋场：1、未设置标识标牌；2、部分防渗膜破损严重，部分泄洪渠堵塞；3、无渗滤液产生及回灌量台账记录；4、未按规范开展地下水水质检测，排污许可证未申领。 |
| 整改责任单位 | 民和县住房和城乡建设局、民和县城市管理综合执法局 |
| 整改目标 | 全部整改完成。 |
| 整改措施及成效 | 1.已设置标识牌；2.防渗膜破损已修复，泄洪渠已疏通；3.渗滤液产生及回灌量台账记录已建立；4.对地下水水质检测已签订合同进行检测。 |
| 整改时间 | 2022年12月5日 |
| 社会监督联系人及电话 | 李业基 0972--8522075 |

海东市生态环境保护督察整改任务

销号情况公示表

|  |  |
| --- | --- |
| 整改任务概述 | 马场垣生活垃圾填埋场：1、未按规范设置标识标牌；2、部分泄洪渠损毁堵塞；3、运营台账不健全不规范。 |
| 整改责任单位 | 民和县住房和城乡建设局、民和县城市管理综合执法局、 |
| 整改目标 | 全部整改完成。 |
| 整改措施及成效 | 已按规范设置标识牌；泄洪渠损毁部分已修复，堵塞部分已疏通；3.运营台账已按规范进行登记。 |
| 整改时间 | 2022年12月5日 |
| 社会监督联系人及电话 | 李业基 0972--8522075 |

海东市生态环境保护督察整改任务

销号情况公示表

|  |  |
| --- | --- |
| 整改任务概述 | 民和县西沟乡垃圾焚烧炉设施垃圾分拣区未落实“三防”措施，垃圾焚烧产生的飞灰与生活垃圾混填，未按危险废物管理要求进行处置，垃圾焚烧炉烟气排放筒高度达不到环评要求的高度。 |
| 整改责任单位 | 民和县住房和城乡建设局、西沟乡政府 |
| 整改目标 | 全部整改完成。 |
| 整改措施及成效 | 三防措施已要求运营方严格按照要求去整改并已落实，运营方面存在的问题已要求运营单位按照相关规范运营；垃圾焚烧炉烟气排放筒加高问题已解决。 |
| 整改时间 | 2022年12月9日 |
| 社会监督联系人及电话 | 李业基 0972--8522075 |

海东市生态环境保护督察整改任务

销号情况公示表

|  |  |
| --- | --- |
| 整改任务概述 | 民和县巴州镇生活垃圾填埋场将大量生活垃圾堆存在库区外无任何防渗措施的场地上，渗滤液随地流淌。官亭镇生活垃圾填埋场库区西北侧有一处坡体塌陷，致使防渗膜破损，存在渗滤液溢流直排的问题。 |
| 整改责任单位 | 民和县住房和城乡建设局、民和县城市管理综合执法局、巴州镇政府、中川乡人民政府 |
| 整改目标 | 全部整改完成。 |
| 整改措施及成效 | 生活垃圾按《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》填埋至库区，少量产生的渗滤液收集至渗滤液池，回喷至库区。并在进场道路铺设了1.5mmHDPE防渗膜，让生活垃圾转运车辆可以安全行驶至倾倒区；坡体塌陷现已填埋压实，渗滤液已按规范进行回喷。 |
| 整改时间 | 2022年12月9日 |
| 社会监督联系人及电话 | 李业基 0972--8522075 |